**友谊关口岸国际道路运输管理处**

**执法记录仪采购项目询价文件**

**采购单位：中华人民共和国友谊关口岸**

**国际道路运输管理处**

**日期：2024年9月20日**

**友谊关口岸国际道路运输管理处**

**采购报价供应商需知**

我处根据工作开展需要，拟采购4台执法记录仪，现邀请贵公司参与报价。我处将根据各公司所报的价格、型号在符合采购需求、质量和服务的前提下，以报价最低的原则确定成交供应商。

**一、项目概况**

（一）项目名称：友谊关口岸国际道路运输管理处执法记录仪采购项目

（二）采购方式：询价采购

（三）最高限价为：1.4万。

（四）供应商须就清单中的内容作完整报价。总报价包含货物、运费、安装人工费、调试费、培训费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。

（五）本项目包含执法装备采购维护工作，需求详见附件。

**二、资质要求**

（一）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不允许参与本次采购活动；

（二）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标；

**三、商务条款**

（一）自签订合同之日起10日内全部交货安装完成并验收合格，所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品，按照采购人指定地点免费送货上门。若质量存在缺陷，10日内免费更换新产品。

（二）按产品国家有关“三包”规定，执行“三包”；质保期自货物验收合格之日起计算，不少于2年。（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交人承诺执行。）

（三）售后服务要求：

1.免费安装调试：到货后，成交人需在接到用户通知后3日内进行安装调试。

2.接设备故障通知在1小时内需要作出响应，48小时内解决设备故障问题。

3.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交人应免费予以技术服务、维修或更换，并承担相应费用和零部件的费用。

因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商需积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.接到采购人成交确认书后、成交供应商需10日内与采购人签订合同。

5.如中标供应商因不可抗力因素影响，无法提供采购方需求货物时，经与采购方协商并同意后，在不低于该货物中标价的情况下，可用同品牌或同档次、同规格的货物替代，并签订补充协议说明。

**四、付款方式**

无预付款，货物全部安装好并验收合格后，采购人在收到发票后十五日内一次性付清供应商的全部货款。

**五、报价文件组成内容**

（一）资质

（二）《营业执照》复印件加盖公章。

（三）报价表（加盖公章）。

**六、报价文件递交**

请于2024年9月23日12点前将报价文件（一式三份）用信封密封好，送至我处（广西崇左凭祥市南大路443号办公楼二楼203室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位。联系人：许玉珊，联系电话：0771-8550690。

附件：执法记录仪报价表

附件

执法记录仪报价表

公司名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量及单位 | 项目需求及技术需求 | 单价（元） | 小计（元） |
| 执法记录仪 | 4台 | 1、制式：4G全网通  2、存储：≥64GB  3、屏幕：≥3.0英寸  4、摄像头：数量≥2个，像素不低于400和1200万  5、红外夜视：支持  6、WIFI：支持  7、蓝牙：支持  8、按键：具有开关机键、摄像键、拍照键、录音键、PTT对讲键等  9、操作系统：Android8.0或以上  10、定位：支持北斗定位  ▲11.支持读取符合交通运输行业标准《IC卡道路运输证件》(JT/T825-2012)相关证件,实现IC卡道路运输证件的通读通写:须提供国家认定的具有CNAS及CMA资质的评测机构出具的符合(JT/T825-2012)IC卡道路运输证件》标准的第三方检测报告。  12.电池:≥3000mAhe  13.外壳防护等级:不低于GB/T4208-2017中规定的IP67等级  ▲14.支持二代居民身份证信息读取功能；须提供国家认定的具有CNAS及CMA资质的评测机构出具的第三方检测报告。  15.满足1.5米自由跌落工作正常  16.满足-20℃工作正常  17.通过电信设备进网许可;提供电信设备进网许可证  18.通过无线电发射设备型号核准;提供无线电发射设备型号核准证  19.配套执法记录仪采集助手软件:支持快速采集,将执法记录仪数据一键上传;支持筛选采集;支持文件查看，预览图片，播放录音和录像文件;支持多设备同时采集;支持设备管理功能;具备手动或自动标记功能。  ▲20.支持音视频通话功能;须提供国家认定的具有CNAS及CMA资质的评测机构出具的第三方检测报告。  ▲21.支持视频回传功能;须提供国家认定的具有CNAS及CMA资质的评测机构出具的第三方检测报告。  ▲22.支持集群对讲功能;须提供国家认定的具有CNAS及CMA资质的评测机构出具的第三方检测报告。   1. 合同签订前，须无缝接入原有融合通信平台，提供接口供平台调用和管理:包括但不限于摄像头、MIC、喇叭等硬件访问控制接口、音视频通话协议标准和接口、定位信息协议标准和接口等。如中标人不满足的，招标人可选择排名第二的中标候选人作为中标方。   24.合同签订前，须无缝接入原有电子证据管理系统或交通运输行政执法综合管理信息系统，与执法案件关联绑定，并提供接口供系统调用和管理;包括但不限于上传所须的软硬件接口、符合国标的MP3和MP4音视频格式并能通过常用播放器播放、上传的文件与系统保持统一的命名规则等。如中标人不满足的，招标人可选择排名第二的中标候选人作为中标方。 |  |  |
| 注：项目需求及技术需求表里带▲的必须满足并提供。 | | | | |

联系人： 联系方式： 年 月 日