自治区交通运输综合行政执法局工会

女职工关爱室建设项目询价采购文件

采购单位：自治区交通运输综合行政执法局工会

2024年10月25日

自治区交通运输综合行政执法局工会女职工

关爱室建设项目采购报价供应商需知

根据自治区卫健委、总工会等九部门《关于加快推进母婴设施建设的实施意见》目标要求，为进一步建立健全我局女职工权益维护机制，切实做好关心、关爱女职工工作，我局工会拟开展实施女职工关爱室建设项目。我局工会将根据各投标单位所报的价格、型号、参数配置在符合政府采购要求以及采购需求、质量和服务的前提下，以报价最低的原则确定成交供应商方式确定成交供应商。

一、项目概况

1.项目名称：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局工会女职工关爱室建设项目。

2.采购方式：询价采购。

3.预算金额：3.3万元。

4.最高限价：同采购预算金额。

5.供应商须就清单中的内容作完整报价。总报价包含工程、货物、定制、运输、装卸、税金、售后服务及其他所有可能发生的一切费用。

二、资质要求

1.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不允许参与本次采购活动；

2.供应商营业执照经营范围需包括建筑装饰装修工程等相关工程专业范围，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力；

3.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标；

4.本项目不接受联合体竞标。

三、商务条款

1.供应商应承诺自签订合同之日起在30日历天内完成装修工作并验收合格;

2.装修相关材料设备按国家有关“三包”规定，执行“三包”;

3.售后服务要求：采购人在使用过程中发现工程存在缺陷或损坏的，供应商在接到采购人通知后24小时内确认答复，并到达工程现场修复缺陷或损坏，装修缺陷责任期不少于24个月。

4.付款方式：无预付款，施工全部验收合格后，采购人在收到发票后30日历天内一次性付清全部款项。具体实施方案以合同为准。

四、报价文件组成内容

1.《营业执照》复印件并加盖公章;

2.法定代表人委托授权书复印件加盖公章;

3.法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章;

4.报价表（按照附件中清单汇总表填写报价并加盖公章）;

5.售后服务承诺;

6.报名时提供其在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的主体信用记录结果。

五、询价小组评定和推荐中选候选人

1.询价小组构成：本采购项目的询价小组分别由我单位询价采购小组成员5人以上单数作为评委和1名监督员构成。

2.评比条件：询价小组将以采购文件、响应文件为评比依据，对响应方的最终报价开展评比工作。

3.评比采用低价中标法，即响应方的响应文件完全响应询价文件的前提下，同等条件下响应价格最低者将被推荐为第一中选候选人。

六、报价文件递交

供应商自收到询价采购文件之日起，可在工作时间联系我局工作人员到施工现场进行实地勘查（勘查时间为工作日上午8:00-12:00，下午15:00-18:00，联系人：陈国强，0771-2115286）。

请于2024年10月31日12点前将装订成册的报价文件（一式五份）用信封密封好，送至我局（南宁市滨湖路66号公路大厦808室），联系人：张微，联系电话：0771-2115929；项目联系人：梁毅，联系电话：0771-2115456。

附件:广西壮族自治区交通运输综合行政执法局工会女职工关爱室建设项目工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局工会女职工关爱室建设项目工程量清单 | | | | |
| 项目名称：广西交通运输综合行政执法局工会女职工关爱室建设项目 | | | | |
| 一、全屋水电 | | | | |
| **序号** | **名称** | **采购需求的材料规格及工艺说明、建议品牌等** | **数量** | **单位** |
| 1 | 插座（五孔） | 西蒙或德力西的优等品插座，成品订购，人工安装 | 15 | 个 |
| 2 | 开关 | 西蒙或德力西的优等品开关，成品订购，人工安装 | 5 | 个 |
| 3 | 线槽线缆 | 桂林国际或纵览电缆:3x4㎡+1x2.5㎡ | 40 | 米 |
| 4 | 线缆安装 | 人工安装 | 40 | 米 |
| 5 | 水槽排水 | 日丰管或伟星管双层套保温层，成品订购 | 15 | 米 |
| 6 | 排水管安装 | 人工安装 | 15 | 米 |
| 7 | 水槽给水 | 日丰管或伟星管双层套保温层，成品订购 | 15 | 米 |
| 8 | 给水管安装 | 人工安装 | 15 | 米 |
| 9 | 高空作业 | 高空架吊绳施工 | 1 | 项 |
| 10 | 灯具安装 | 全屋灯具人工安装费 | 5 | 个 |
| 11 | 拆原有扣板 | 现场扣板全部拆除 人工费，含装袋清理 | 1 | 项 |
| 12 | 扣板灯 | 蓝鲸，600mm\*600mm | 5 | 项 |
| 13 | 铝扣板吊顶 | 蓝鲸，600mm\*600mm，含辅材人工安装 | 25 | ㎡ |
| 14 | 墙面腻子乳胶漆 | 立邦或多乐士腻子及高级五合一墙面乳胶漆，在原有基础上修补打磨，含人工及辅材，含调色漆 | 65 | ㎡ |
| 二、定制品 | | | | |
| **序号** | **名称** | **采购需求的材料规格及工艺说明、建议品牌等** | **数量** | **单位** |
| 1 | 操作台 | 1、板材基材 （1）采用≧18mm厚多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； （2）多层实木板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，检测合格； （3）多层实木板甲醛释放量符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测合格; （4）多层实木板符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准检测燃烧性能达到B2级，验收时提供检测报告。 2、板材贴面： （1）采用三聚氰胺饰面纸贴面； （2）三聚氰胺饰面纸符合LY/T 1831-2009 《人造板饰面专用装饰纸》标准，检测合格，验收时提供检测报告。 3、封边： （1）采用≧1.5mm厚PVC封边条机械封边； （2）封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测合格。 4、热熔胶：采用国标环保颗粒热熔胶，热熔胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，检测合格，验收时提供检测报告。 5、拉手：拉手采用实芯铝合金拉手。 6、铰链采用不锈钢液压缓冲铰链，铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 7、连接件采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，检测合格，验收时提供检测报告。 8、台面：采用≧15mm厚人造石台面；含加工、运费、人工安装等。 | 3 | m |
| 2 | 隔断柜 | 1、板材基材 （1）采用≧18mm厚多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； （2）多层实木板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，检测合格； （3）多层实木板甲醛释放量符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测合格; （4）多层实木板符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准检测燃烧性能达到B2级，验收时提供检测报告。 2、板材贴面： （1）采用三聚氰胺饰面纸贴面； （2）三聚氰胺饰面纸符合LY/T 1831-2009 《人造板饰面专用装饰纸》标准，检测合格，验收时提供检测报告。 3、封边： （1）采用≧1.5mm厚PVC封边条机械封边； （2）封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测合格。 4、热熔胶：采用国标环保颗粒热熔胶，热熔胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，检测合格，验收时提供检测报告。 5、拉手：拉手采用实芯铝合金拉手。 6、铰链采用不锈钢液压缓冲铰链，铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 7、连接件采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，检测合格，验收时提供检测报告。 含加工、运费、人工安装等。 | 2.2 | ㎡ |
| 3 | 宣传栏、制度栏 | 1.规格：500mm\*700mm  2.材质：pvc | 3 | 项 |
| 4 | 门口标识 | 材质：pvc | 1 | 项 |
| 5 | 宣传栏 | 铁架喷漆 1000mm\*800mm | 1 | 项 |
| 6 | 水槽 | 法恩纱陶瓷盆，含运费、人工安装 | 1 | 项 |
| 7 | 龙头 | 奥克斯即热龙头，手感自动出水，变频恒温；含运费、人工安装 | 1 | 项 |
| 8 | 椭圆形镜子 | 定制镜子加白色边框；含运费、人工安装 | 1 | 项 |
| 9 | 窗帘 | 丝绒面料，含窗纱；含运费、人工安装 | 8 | m |
| 10 | 母乳区拉帘 | 丝绒面料，含运费、人工安装 | 6 | m |
| 11 | 窗帘电机 | 小米语音智能，含运费、人工安装 | 4 | 套 |
| 12 | 防盗房间门 | 安全牌门业，深灰色；含运费、人工安装 | 1 | 套 |
| 13 | 房间门电子锁 | 好太太门锁，指纹、人脸、远程电子锁；含运费、人工安装 | 1 | 套 |