**自治区交通运输综合行政执法局**

**2024年无人机电池换新采购项目询价文件**

**采购单位：自治区交通运输综合行政执法局**

**日期：2024年11月4日**

自治区交通运输综合行政执法局

采购报价供应商需知

我局根据开展日常执法工作需要，拟采购无人机电池一批，现邀请贵公司参与报价。我局将根据各公司所报的价格、型号、参数配置在符合政府采购要求以及采购需求、质量和服务的前提下，以报价最低的原则确定成交供应商方式确定成交供应商。

**一、项目概况**

（一）项目名称：自治区交通运输综合行政执法局2024年无人机电池换新采购项目

（二）采购方式：询价采购

（三）最高限价为：2.4万。

（四）供应商须就清单中（附件1）的内容作完整报价。总报价包含货物、运费、装卸费、安装人工费、调试费、培训费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。

**二、资质要求**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不允许参与本次采购活动；

（三）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标；

（四）本项目不接受联合体竞标。

**三、商务条款**

（一）自签订合同之日起3日内全部交货安装完成并验收合格，所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品，按照采购人指定地点免费送货上门。若质量存在缺陷，7日内免费更换新产品。

（二）质保期

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。自交货验收合格之日起质保期一年以上（含一年），货物在质保期内正常使用情况下出现质量问题或型号不对、不合体等问题，成交供应商免费包修包换。

（三）包装和运输

1.免费送货上门。

2. 交付或者实施时间及地点：

（1）交货时间：自签订合同之日起3日内。

（2）交货地点：（采购人指定地点）。

（3）交货方式：现场交货。

（四）合同签订时间: 自成交通知书发出之日起7个工作日内（最迟不能超过25个自然日）

（五）售后服务要求

1.免费安装调试和培训：到货后，成交人需在接到用户通知后3日内进行安装调试；并提供操作使用及基本维护的免费培训。

2.接设备故障通知在3分钟内需要作出响应，1小时内到达现场，48小时内解决设备故障问题。

3.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交人应免费予以技术服务、维修或更换，并承担相应费用和零部件的费用。

因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商需积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.如中标供应商因不可抗力因素影响，无法提供采购方需求货物时，经与采购方协商并同意后，在不低于该货物中标价的情况下，可用同品牌或同档次、同规格的货物替代，并签订补充协议说明。

**四、进口产品说明**

本次采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

**五、验收标准**

所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，并符合采购文件中要求的技术标准。产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏或者存在手工和制作质量问题，成交供应商必须无条件负责调换、补齐。成交供应商应提供完备的装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场验收。验收合格条件如下：

1.货物技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

2.技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

4.付款方式：

货物全部配送完毕并验收合格后，采购人在收到发票后十五日内一次性付清供应商的货款。

**六、报价文件组成内容：**

1.《营业执照》复印件并加盖公章。

2.法定代表人委托授权书复印件加盖公章。

3.法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章。

4.报价表（附件1）。

5.售后服务承诺；

6.投标时提供其在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的主体信用记录结果

**七**、**报价文件递交**

请于2024年11月7日12点前将装订成册的报价文件（一式五份）用信封密封好，送至我局（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位。联系人：张微，联系电话：0771-2115929；项目联系人：梁毅，联系电话：0771-2115456。

附件：自治区交通运输综合行政执法局2024年无人机电池换新采购清单报价表

附件：

自治区交通运输综合行政执法局2024年无人机电池换新采购清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价  （元） | 小计（元） | 备注 |
|  | 大疆、御 Mavic Pro | 1.容量≥3830 mAh  2.电池整体重量约240 g  3.工作环境温度5°C至40°C | 2块 |  |  |  |
|  | 大疆、悟 inspire 2 | 1.容量：≥4280 毫安时  2.电压：≥22.8 伏  3.能量：97.58 瓦时  4.电池整体重量：约 515 克  5.充电环境温度：5℃ 至 40℃  6.最大充电功率：≥180 瓦 | 4块 |  |  |  |
|  | 大疆、御 Mavic 2 Pro | 1.容量≥3850 mAh  2.电池类型LiPo 4S  3.充电环境温度5℃ - 40℃ | 2块 |  |  |  |
|  | 大疆、御 Mavic Pro 铂金版 | 1.容量≥3830 mAh  2.电池整体重量约240 g  3.工作环境温度5°C至40°C | 2块 |  |  |  |
|  | 大疆、御 Mavic Pro | 1.容量≥3830 mAh  2.电池整体重量约240 g  3.工作环境温度5°C至40°C | 2块 |  |  |  |
|  | 大疆、御 Macvic2 行业双光版 | 1.容量：≥3850 毫安时  2.自加热功能 | 2块 |  |  |  |
|  | 大疆、御 Mavic 2变焦版 | 1.容量：≥3850 毫安时  2.标称电压：15.4 伏  3.充电限制电压：17.6 伏  4.能量：59.29 瓦时  5.重量：约297 克  6.充电环境温度：5℃ 至 40℃  7.最大充电功率：≥80 瓦 | 2块 |  |  |  |
|  | 合计：人民币大写（￥：） | | | | | |